|  |
| --- |
| *مقدم الطلب\** |
| الاسم      | رقم العقار      |
| اسم الشركة (إن وُجِدَ):      | الرقم الشخصي/رقم السجل التجاري      |
| العنوان      | رقم الهاتف نهاراً      |
| الرمز البريدي والمنطقة البريدية      | الهاتف الجوال      |
| البريد الإلكتروني      |
| *معلومات عن الصِّهْريج* |
| تحديد نوع السائل      | الكمية باللتر      | ما الهدف من استعمال السائل؟ أ      |
| هل الصِّهْريج موجود في منطقة حماية مائية؟ ب[ ]  نعم الداخلية [ ]  نعم الخارجية [ ]  لا | عدد الصَّهاريج      | حجم الصِّهْريج/الصَّهاريج      |
| الصِّهْريج/الصَّهاريج موجودة في[ ]  فوق الأرض ج [ ]  الأرض [ ]  الهواء الطلق [ ]  بداخل مبنى يقصده الناس، مثلاً في مسكن أو ورشة أو ما شابه ذلك |
| نوع الصِّهْريج[ ]  الصِّهْريج الفولاذيد [ ]  الصِّهْريج الفولاذي المزود بالحماية من التآكل [ ]  الصِّهْريج المحمي من التآكل هـ |
| الأنابيب[ ]  هناك أنابيب تابعة في الأرض ز [ ]  هناك أنابيب تابعة مصبوبة |
| أسلوب تخزين آخر       |
| هل الصِّهْريج مزدوج التجدير؟ز[ ]  لا [ ]  نعم |
| هل سيخضع الصِّهْريج/الخزان للتحويط؟[ ]  لا [ ] نعم، اذكر حجم التحويط باللتر:      |
| هل يجري التعامل على سطح صلب؟[ ]  لا [ ]  نعم، يُرجى تحديد مادة السطح/الشكل:      |
| الحماية من الاصطدام      |
| موقع التزويد – تصميم منطقة الانسكاب وبناؤها      |

|  |
| --- |
| أر*فق* |
| يُرفق الآتي[ ]  شهادة التصديق أو تقارير مراقبة الصِّهْريج، إن كنت ستركب صِهْريجاً.[ ]  مخطط موضع العقار. قم بتحديد موضع الخزان/الصِّهْريج وكذلك الأنابيب. ضع علامة توضح المجاري المائية وبالوعات الشوارع المغطاة بقضبان معدنية ومصادر المياه وآبار استمداد الطاقة وما شابهها.أرفق الآتي أيضاً إن كان ذلك ممكناً[ ]  ورقة المنتج أو ما شابهها مع صورة ووصف للصِّهْريج/الخزان.[ ]  الرسم يُظهر وضع الصِّهْريج /الخزان والتحويط. |
| *غير ذلك* |
|       |
| *صحة البيانات المُقَدَّمة يؤكدها* |
| التاريخ      | كتابة الاسم بخط واضح      |
| التوقيع |

## *تُرسل الاستمارة إلى*

Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

## *الرسوم*

تُفْرَض الرسوم وفقاً للتعريفة التي يقرها المجلس البلدي.

**يُرجى التنبه إلى وجوب تعبئة هذه الاستمارة باللغة السويدية حصراً.**

أ *مجال استخدام السوائل*، مثلاً التدفئة ووقود المركبات ونفايات الزيوت من الورش وما شابهها.

ب *منطقة الحماية المائية* المحيطة بمصادر المياه التابعة للبلدية وغيرها من المصادر الكبرى. خرائط مناطق الحماية المائية موجودة عند شركة «Uppsala vatten och avfall AB» وإدارة شئون البيئة.

ج *الخزان فوق الأرض* موضوع فوق سطح الأرض على نحو يُمَكِّن من تفقد غلافه كاملاً.

د *الصَّهاريج الفولاذية* مصنوعة غالباً من الفولاذ أو سبائك الفولاذ وهي أقل مقاومة للتآكل. يجب تفقدها كل 6 أعوام. الصِّهْريج الفولاذي المزود بحماية التآكل المعتمدة سيخضع للتفقد كل 12 عاماً.

ك *الصَّهارِيْج المحمية من التآكل* المصنوعة مثلاً مِنْ الفولاذ والبلاستيك الحراري والفولاذ الصامد للحامض والبلاستيك المتصلب حرارياً المُعَزَّز بالألياف الزجاجية له مقاومة تآكل جيدة. الصَّهارِيْج المحمية من التآكل نوعُها معتمدٌ ويجب تفقدها كل 12 عاماً.

و تجنب قدر الإمكان الأنابيب المصبوبة والأنابيب المدفونة بسبب احتمال التآكل والتسرب إذ يصعب اكتشافهما.

ز الصَّهاريج مزدوجة التجدير لها جدران مزدوجة.