|  |
| --- |
| الصِّهْريج الذي أُخْرِجَ من الخدمة |
| رقم العقار      | رقم السجل التجاري/الرقم الشخصي      |
| مالك العقار      | الهاتف      |
| العنوان      | الرمز البريدي والمنطقة البريدية      |
| شخص التواصل      | الهاتف      |
| رقم تصنيع الصِّهْريج      | عام التركيب      | حجم الصِّهْريج      |
| المحتوى      |
| موضع الصِّهْريج[ ]  بالداخل [ ]  فوق الأرض [ ]  في الأرض |
| موضع خط الأنابيب[ ]  فوق الأرض [ ]  في الأرض (طبيعية أو صناعية)  |
| اتخاذ الإجراءات الآتية |
| [ ]  إفراغ الخزان وتنظيفه على يد:     [ ]  يُتَعامل مع بقايا المحتويات على النحو الآتي:      [ ]  يُتَعامل مع النفايات الناتجة عن التنظيف على النحو الآتي:      [ ]  يًزال الخزان ويُتَعامل معه على النحو الآتي:      [ ]  يُملأ الخزان بالرمل بعد معاينة الآتي:     [ ]  يُزال أنبوب التعبئة[ ]  يُزال أنبوب التنفيس[ ]  إنذار المستوى الذي يحتوي على الزئبق غير موجود[ ]  إنذار المستوى الذي يحتوي على الزئبق موجود ويجري التعامل معه على النحو الآتي:       |
| صحة البيانات المُقَدَّمة يؤكدها |
| التاريخ      | كتابة الاسم بخط واضح      |
| التوقيع |

## تُرسل الاستمارة إلى

Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

## الرسوم

تُفْرَض الرسوم وفقاً للتعريفة التي يقرها المجلس البلدي.

**يُرجى التنبه إلى وجوب تعبئة هذه الاستمارة باللغة السويدية حصراً.**

### الإبلاغ عن إخراج الصِّهْريج من الخدمة

يجب الإبلاغ عن إخراج الصِّهْريج من الخدمة إلى إدارةالشئون البيئية. القواعد المتعلقة بواجب الإبلاغ منصوص عليها في الفصل 9 المادة 1 من *لوائح مصلحة حماية البيئة للحماية من تلوث التربة والمياه عند تخزين السوائل القابلة للاشتعال* رقم 24 لعام 2003.

### تعليمات

* يجب إفراغ الصهريج وخط الأنابيب من الخدمة وتنظيفها على يد خبير.
* يجب اتخاذ الإجراءات التي تحول دون إمكانية تعبئة الصِّهْريج.
* وينبغي إزالة الصَّهاريج التي تُخْرَج من الخدمة نهائياً. يجب إزالة أنبوب التعبئة وخط التنفيس لتفادي الامتلاء عن طريق الخطأ.
* إن كان إخراج الصِّهْريج متعذراً: قد يصعب أحياناً إزالة الخزان القابع في الأرض. ويمكن ملء الصِّهْريج بالرمل أو أي مادة مناسبة أخرى لتفادي هبوط التربة. إلا أنه يجب قبل ذلك إجراء التفقد على يد متفقد معتمد لمعرفة إن كان الصِّهْريج سليماً. إن كان الصِّهْريج معطوباً فيجب فحص الأرض بحثاً عن التلوث.
* ما يُخَلِّفُهُ الخزان يعتبر نفايات خَطِرَة ويجب تسليمه لإتلافه بموجب مرسوم النفايات رقم 927 لعام 2011. أي جهاز قياس مستويات يحتوي على الزئبق فيجب أيضاً اعتباره نفايات خَطِرَة ويُسلم إلى محطة استلام هذه النفايات. يتحمل القائم على النشاط أو مالك العقار مسئولية ضمانة نقل البقايا بعيداً والتعامل معها تعاملاً صحيحاً.
* وعندما يُخْرَج الصِّهْريج من الخدمة فيجب تحرير تبيين خطي و تسليمه إلى إدارة الشئون البيئية بالإجراءات المتخذة لمنع إمكانية امتلاء الخزان مرة أخرى ولضمان أن الخزان قد أُفْرِغَ و نُظف. وقد يكون الضمان مصوغاً على شكل شهادة مكتوبة من طرفكم أو شهادة من شركة معتمدة أنجزت الإجراءات.
* إن كان الصِّهْريج سيدخل الخدمة مرةً أخرى فعلى مالك العقار تقديم معلومات كتابية إلى إدارة شئون البيئة.

### للمزيد من المعلومات

اتصل بإدارة شئون البيئة على الهاتف: 7274304-018، الاثنين-الخميس، الساعة 09:00-11:00.
العنوان البريدي: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.

### رسوم دراسة الملف

تفرض إدارة شئون البيئة رسوم عن كل ساعة دراسة بلاغ وفقاً للتعريفة التي يقرها المجلس البلدي.